**设备参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑（9台） | 1、处理器：Intel酷睿处理器，≥6核3.10GHz，Turbo Boost≥4.50GHz，9MB缓存，14纳米制程 2、主板：Intel 400系列及以上芯片组 3、内存：16G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位 4、显卡：≥gT730-2G独立显卡 5、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口） 6、硬盘：1TBG SATA3 7200rpm 硬盘+128G固态硬盘; 7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8、扩展槽：1个PCI-E\*16、2个PCI-E\*1、1个PCI槽位 9、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 10、接口：10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2 、4个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）；  11、电源：110/220V 180W 节能电源  12、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）； 13、操作系统：预装Windows 11正版操作系统 14、管理功能：支持一键恢复，为方便计算机后期管理，要求计算机支持扩展同品牌或第三方品牌的智能域管理软件，该软件应具有合法的知识产权，并取得计算机软件著作权登记证书（提供计算机软件著作权登记证书复印件）； （1）、软件要求为C/S（客户端/服务端）架构，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理； （2）、★服务端软件需支持一键简易升级，原有机房客户端软件无需升级，即可实现不同软件版本的客户端统一管理；（提供软件一键简易升级功能截图） （3）、★软件交互界面需采用统一的控制台，要求简单易操作，控制台中至少包含镜像、磁盘、分组三个功能模块；（提供至少包含镜像、磁盘、分组三个功能模块的截图） （4）、★支持客户端双硬盘的统一部署和保护还原，支持每次/天/周/月及手动还原等多种恢复策略；（提供客户端双硬盘支持的功能截图） （5）、★支持软件预注册功能，支持PhotoShop 、3DMAX、AutoCAD、MAYA等应用软件的统一注册下发，无需手动逐台激活；（提供软件预注册的功能截图） （6）、★支持USB存储设备及光驱的开启/禁用，支持远程开关机，远程监控；（提供USB存储设备及光驱的开启/禁用的功能截图） 15、机箱："标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果（投标时提供第三方检测机构的证明文件） 机箱不大于13.6L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用；" 16、显示器：≥23.8吋与主机同品牌液晶显示器，VGA+HDMI，分辨率≥1920\*1080，IPS，支持壁挂； 17、服务：原厂提供3年保修服务,原厂提供3年7\*24小时热线技术支持服务；须具有有效期内的节能、环保认证证书。成交后签订合同前提供原厂参数证明或者产品彩页证明；所投产品制造商出具的三年售后（三年整机质保，三年免费上门服务）服务承诺函 |
| 2 | 打印机（3台） | 打印速度：每分钟 14 页 (A4)  打印分辨率：600dpi×600dpi  \*打印语言：CAPT 预热时间：(从电源开启到就绪状态) 约10秒或更少  首页打印：9.3 秒或更低  耗材：约2000页  纸张输入：150 页 (64-163g/m2) 手 内存：2MB (Hi-SCoA)  接口：USB 2.0 高速  支持操作系统： Windows® 2000/XP/ Vista /Win7/Server 2003/Server 2008 /Server 2008 R2 , Mac OSX, Linux |
| 3 | 黑白一体机（2台） | 1、处理器：Intel酷睿处理器，≥6核3.10GHz，Turbo Boost≥4.50GHz，9MB缓存，14纳米制程 2、主板：Intel 400系列及以上芯片组 3、内存：16G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位 4、显卡：≥gT730-2G独立显卡 5、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口） 6、硬盘：1TBG SATA3 7200rpm 硬盘+128G固态硬盘; 7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8、扩展槽：1个PCI-E\*16、2个PCI-E\*1、1个PCI槽位 9、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 10、接口：10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2 、4个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）；  11、电源：110/220V 180W 节能电源  12、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）； 13、操作系统：预装Windows 11正版操作系统 14、管理功能：支持一键恢复，为方便计算机后期管理，要求计算机支持扩展同品牌或第三方品牌的智能域管理软件，该软件应具有合法的知识产权，并取得计算机软件著作权登记证书（提供计算机软件著作权登记证书复印件）； （1）、软件要求为C/S（客户端/服务端）架构，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理； （2）、★服务端软件需支持一键简易升级，原有机房客户端软件无需升级，即可实现不同软件版本的客户端统一管理；（提供软件一键简易升级功能截图） （3）、★软件交互界面需采用统一的控制台，要求简单易操作，控制台中至少包含镜像、磁盘、分组三个功能模块；（提供至少包含镜像、磁盘、分组三个功能模块的截图） （4）、★支持客户端双硬盘的统一部署和保护还原，支持每次/天/周/月及手动还原等多种恢复策略；（提供客户端双硬盘支持的功能截图） （5）、★支持软件预注册功能，支持PhotoShop 、3DMAX、AutoCAD、MAYA等应用软件的统一注册下发，无需手动逐台激活；（提供软件预注册的功能截图） （6）、★支持USB存储设备及光驱的开启/禁用，支持远程开关机，远程监控；（提供USB存储设备及光驱的开启/禁用的功能截图） 15、机箱："标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果（投标时提供第三方检测机构的证明文件） 机箱不大于13.6L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用；" 16、显示器：≥23.8吋与主机同品牌液晶显示器，VGA+HDMI，分辨率≥1920\*1080，IPS，支持壁挂； 17、服务：原厂提供3年保修服务,原厂提供3年7\*24小时热线技术支持服务；须具有有效期内的节能、环保认证证书。成交后签订合同前提供原厂参数证明或者产品彩页证明；所投产品制造商出具的三年售后（三年整机质保，三年免费上门服务）服务承诺函 |