|  |
| --- |
| **附件2：**塔吊、施工电梯报价单 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械类型 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价不含税（元） | 小计不含税（元） | 备注 |
| 6013型 | 机械租赁（塔吊独立40m高度） | 台 | 1 |  |  | 塔吊使用预估14个月（吊重1.3-6t），施工电梯使用预估18个月，三台施工电梯配六名电梯司机。 |
| 标节费 | 节 | 13 |  |  |
| 进退场费 | 台 | 1 |  |  |
| 附着费用（6m以内） | 道 | 3 |  |  |
| 每道附着增加1米长度的费用（超6m以外） | m | 1 |  |  |
| 塔机操作手 | 月 | 14 |  |  |
| 司索工 | 月 | 14 |  |  |
| 塔机操作手加班费 | 小时 | 2520 |  |  |
| 司索工加班费 | 小时 | 2520 |  |  |
| 5013型 | 机械租赁（塔吊独立36m高度） | 台 | 1 |  |  |
| 标节费 | 节 | 13 |  |  |
| 进退场费 | 台 | 1 |  |  |
| 附着费用（6m以内） | 道 | 3 |  |  |
| 每道附着增加1米长度的费用（超6m以外） | m | 1 |  |  |
| 塔机操作手 | 月 | 14 |  |  |
| 司索工 | 月 | 14 |  |  |
| 塔机操作手加班费 | 小时 | 2520 |  |  |
| 司索工加班 | 小时 | 2520 |  |  |
| SC系列齿轮齿条式 | 机械租赁费（有效使用高度51.1m） | 台 | 1 |  |  |
| 机械租赁费（有效使用高度54.1m） | 台 | 1 |  |  |
| 机械租赁费（有效使用高度51.4m） | 台 | 1 |  |  |
| 进退场费 | 台 | 3 |  |  |
| 施工电梯司机 | 月 | 18 |  |  |
| 施工电梯司机加班费 | 小时 | 19440 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 注:1、司机和指挥人住宿、吃饭等生活问题出租方自行解决,机械相关人员上班时间为7:00-12:00，13:00-18：00（承租方可以在总时长不变的情况下调整上、下班时间），超出10小时总时长时间按加班时间计算;2、出租方需安排一名专职安全员到现场管理上述五台机械，并按照国家规范、行业标准等要求进行日、周、月、季度、年度检查记录维护工作；3、不足一月的机械、人员费用按照该机械、该人员的月金额/30天的形式进行计算；4、机械安、升、拆的费用、工作由出租单位负责，机械相关的调试、检测、手续等由出租方负责办理（承租方提供必要的资料）直至机械能正常使用后开始计租赁费用，安装、爬升、拆除时间、高度以承租方通知要求为准；5、出租方人员需配合承租方悬挂相应的宣传标语；6、机械租赁费包含：机械设备折旧费；地锚、预埋件、附着设施费（如有）；安全检测费、备案费；安装拆卸费；修理、维护保养费；合理租赁利润；等费用；7、塔吊除机械配套运行的其它设备外出租方需配备：风向仪、红色灯带、防坠器，施工电梯除机械配套运行的其它设备外出租方需配备：硬质金属楼层防护门、施工电梯电缆；8、按照承租方提供的合同模板要求进行合同签订；9、未提及的事项严格按照国家规范、行业标准等相关规范执行。 |